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Mode d'emploi des codes d'accès aux locaux
Description des dispositifs d'accès
Clef des locaux (métal, petite)
Pousser la clef dans la serrure et tourner un tour dans un sens ou dans l'autre pour verrouiller ou déverrouiller la porte.
Badge Porte Vigik (Plastique, noir, ovale et étiqueté d'un chiffre)
Pour ouvrir la porte une fois déverrouillée, présenter le badge devant le lecteur
Le lecteur est le cube de métal avec un bouton noir situé à l'extérieur de la porte d'entrée, à droite.
Badge Alarme Verisure (rond, métal et plastique, coloré et étiqueté d'un chiffre)
Le lecteur est un cube de plastique gris se trouvant à l'intérieur des locaux, à coté des interrupteurs de lumière et de commande d'ouverture de la porte.
Pour désactiver l'alarme, présenter le badge devant le lecteur 
Bip + Lumière = Alarme désactivée
Les 4 boutons du lecteur s'allument tour à tour sans son =Alarme déjà désactivée. 
Ne pas secouer rapidement le badge devant le lecteur, passez-le doucement.
Ouvrir les locaux et Désactiver l'alarme
Déverrouiller la porte d'entrée avec la clef
Passer le badge noir devant le lecteur
Une fois à l'intérieur, passer le badge Alarme Verisure devant le lecteur
Fermer les locaux et Activer l'alarme
Depuis l'intérieur, Porte fermée, vérifier que le voyant de la centrale d'alarme est bien au vert
La centrale est un boitier blanc en plastique situé sur le rack serveur à droite de l'écran
Si un détecteur de l'alarme est activé (porte ouverte, fenêtre de la salle de réunion ouverte), la centrale brillera orange
Appuyer sur le bouton "Activer alarme" sur le lecteur de badge. La centrale commence à émettre une série de "bip". A partir de ce moment, vous avez 15 secondes pour quitter les locaux avant qu'elle ne se déclenche.
Ouvrez puis fermez la porte
Verrouiller la porte avec la clef.
[bookmark: _GoBack]Attendez le bip long final qui confirme que l'alarme est bien activée.

En cas de fausse manipulation ou déclenchement accidentel de l'alarme :
Passer votre badge devant le lecteur pour la désactiver
Si la centrale se met à parler, répondez à la personne en lui communiquant le mot de passe : JUPITER
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