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[bookmark: _GoBack]Détails des opération à réaliser
Câblage du bâtiment
Le réseau téléphonique et Ethernet existant est sous-dimensionné en regard des besoins SUNNIKAN Consulting. Les aménagements suivants sont nécessaires :
ajout de prises réseau
acquisition et installation d’une nouvelle armoire de brassage téléphonique et réseau
Un certain nombre de prises sont déjà présentes, toutes au format RJ45. Détails ci-dessous et dans le plan page suivante.
Prises réseau supplémentaires à poser dans les bureaux
	Pièce
	Nb d’occupants potentiels
	Nombre de prises réseau

	
	
	existantes
	à installer

	Bureau 1
	4 personnes
	2
	8

	Bureau 2
	2 personnes
	2
	4

	Bureau 3
	2 personnes
	3
	4

	Bureau 4
	4 personnes
	4
	8

	Bureau 6
	3 personnes
	5
	6

	Direction V
	4 personnes
	2
	8

	Direction
	4 personnes
	3
	8

	Réception
	4 personnes
	3
	8

	Réunion
	Na
	3
	6

	Salle serveurs
	Na
	-
	10-15

	Couloir
	Na
	-
	3-4



Soit en tout 70 à 80 prises à installer. Une goulotte passe sur le coté extérieur des locaux, les câbles étant redescendus dans les cloisons creuses.
Prise de courant supplémentaires à installer
	Pièce
	Nombre de prises courant

	
	existantes
	à installer

	Bureau 1
	4
	4

	Bureau 2
	2
	2

	Bureau 3
	5
	-

	Bureau 4
	4
	4

	Bureau 6
	4
	2

	Direction V
	4
	6

	Direction
	4
	2

	Réception
	4
	4

	Réunion
	5
	-

	Salle serveurs
	-
	10-15

	Couloir
	6
	-


 Caméra IP
Un câble d'alimentation deux fiches et un câble Ethernet doivent être amenés dans le faux plafond à l'emplacement de la caméra IP du couloir (fond du couloir en entrant). Le but étant de l'alimenter et de la raccorder au réseau.
Une deuxième caméra se trouve en salle serveurs, Prévoir les mêmes dispositions
Salle Serveur
pose de 2 climatisations de 2,5kw juxtaposées dans la salle serveur. Prévoir l'alimentation et l'évacuation (façade cour intérieure),
remplacer l'armoire de brassage existante pour pouvoir gérer l'ensemble du réseau informatique et téléphonique. Les téléphones étant reliés au utilisant le câblage Ethernet mais reliés à un PABX qui sera déplacé et configuré par un prestataire,
descente de 3 prises réseau dans le coin copieurs (voir plan) afin de connecter le copieur multifonction (Deux prises réseau nécessaires, la troisième étant une sécurité),
pose d'un rail de connexion dans la salle serveur afin d'alimenter et de connecter :
deux racks de serveurs
une douzaine de PC
une caméra IP
deux écrans

 Etat initial de l'installation electrique 
[image: CDC_Reseau_Avant]

Modifications à Apporter
[image: CDC_Reseau_02_Modifs]

Etat final de l'installation electrique
[image: CDC_Reseau_03_Final]
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