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[bookmark: _GoBack]Détails des opération à réaliser
Câblage
Le réseau téléphonique et Ethernet existant est sous-dimensionné en regard des besoins SUNNIKAN Consulting. Les aménagements suivants sont nécessaires :
ajout de prises réseau
acquisition et installation d’une nouvelle armoire de brassage téléphonique et réseau

L’utilisation du réseau informatique et téléphonique sur place est conditionnée par le format des prises existantes, point qui ne pourra se vérifier que lors d’une visite sur place.
Prises supplémentaires
	Pièce
	Prises existantes
	Nb d’occupants potentiels
	Nb de prises total

	Bureau 1
	4
	4 personnes
	8 prises

	Bureau 2 et 3
	4
	4 personnes
	8 prises

	Bureau 4
	4
	4 personnes
	8 prises

	Bureau 6
	4
	3 personnes
	6 prises

	Direction V
	2
	4 personnes
	8 prises

	Direction
	2
	4 personnes
	8 prises

	Réception
	2
	4 personnes
	8 prises

	Réunion
	2
	Na
	6 prises

	Salle serveurs
	-
	Na
	10-15 prises

	Couloir
	-
	Na
	3-4 prises (copieur ricoh / imprimantes)



Soit en tout 70 à 80 prises à installer, dont une colonne à descendre dans le couloir. 
Une goulotte passe sur le coté extérieur des locaux, vérifier s'il est possible/S'il existe des prises centrales
Répartition des achats
	Item
	acheteur
	Prix

	Routeur
	Arone
	~ 600 €

	4xSwitches D-link 24 ports
	Arone
(réparti ensuite au pro-rata)
	~ 4x150 €

	Serveur poweredge 2950 III
	SUNNIKAN
	3820 € HT

	Clims
	Arone
	~ 2x600 € (sans pose)

	Licences Symantec :
BE 12.5
Agent BE Exchange
Multitiers protection
	SUNNIKAN(via Arone)
	1735.75 € HT (multi-tiers, 25 CAL))
1094.04 € HT (Backup Exec)

	Licence Exchange 2007
	SUNNIKAN (via Arone)
	1569.27 € HT (15 CAL)

	
	
	



Annexe A – Plan réseau Fontenay-sous-bois
[image: ]

Annexe B - Plan réseau Parvis
Routeur
Firewall
VPN
Hébergement de serveurs virtuels :

MS Exchange 2007
Agent BE Exchange
Agent AV Exchange
Routeur
Dossiers partagés
Hébergement de serveurs virtuels :

pwge2950
Sauvegardes
Applicatif
Poweredge2500
…
postes utilisateurs
VM - Serveur Office
VM - Serveur Développement
Contrôleur de domaine
Serveur SQL
pwge750
Supports Sauvegardes
Lecteur DAT
Domaine SUNNIKAN
Nouvelle machine
DMZ Web
Sites Web de Production
pwge1750
DMZ ES1
…
Domaine Arone
…
Free
Nerim

Serveur AV 
SDSL
ADSL
Légende :
VM – Virtual Machine (Serveur virtuel)
DAT – Sauvegarde sur bande magnétiques
DMZ – Zone démilitarisée (serveurs exposés au WAN)
WAN – Wide Area Network (réseau extérieur)
LAN – Local Area Network (réseau intérieur)
VPN – Réseau privé virtuel (tunnel)

Note : machine inscrite dans un domaine ?
VM – Serveur mail SC (WS2003 64b)
VM – Serveur AV Arone
VM – Serveur mail Arone
VM – Serveur AV SC (WS2003)
VM – Serveur Office (WS2003)
VM – Serveur Développement (WS2003)
…
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