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PROJET
Le présent document décrit les travaux à effectuer sur les locaux loués par SUNNIKAN Consulting situés au 8 Parvis de Saint Maur 94100 Saint Maur des Fossés, 2ème étage.
Les travaux décrits ci-dessous sont à effectuer durant la période d'été, si possible début Août.
[bookmark: _Toc265859224]Détail des TRAVAUX à réaliser
[bookmark: _Toc265859225]Modifications à apporter – Bureaux ARONE
Agrandissement du Bureau 7 :
Retrait de la cloison vitrée (à  entre le Bureau 7 et le couloir
Déplacement de la porte du Bureau 7 pour séparer les bureaux ARONE et SUNNIKAN Consulting

Option :
Mêmes travaux que mentionnés ci-dessus plus : 
Déplacement de la cloison vitrée pour permettre un agrandissement supplémentaire du Bureau 7 vers le coin copieur sur la longueur d'une vitre.
Ajout d'un store pour occulter la vitre du Bureau 6

[bookmark: _Toc265859226]Modifications à apporter – Bureaux SUNNIKAN Consulting
Clôture du Bureau 1 :
Récupération et installation d'une partie de la cloison vitrée (1 vitre seulement) du Bureau 7 pour séparer le Bureau 1 du couloir d'entrée SUNNIKAN Consulting
Mise en place d'une partie de cloison non-vitrée
Mise en place d'une nouvelle porte pour le Bureau 1

[bookmark: _Toc265859227]REMARQUES
Afin de conserver une homogénéité dans les bureaux, les matériaux complémentaires mis en place lors des travaux doivent être identiques à ceux mis en place actuellement.
Il en est de même pour la moquette.
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 ETAT INITIAL DES LOCAUX
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ETAT FINAL DES LOCAUX / MODIFICATIONS À APPORTER

[bookmark: _Toc265859230]Modifications à apporter dans les bureaux

[image: Plan_Parvis_modifs_v1_2010-07-01]


[bookmark: _Toc265859231]
Modifications à apporter dans les bureaux, si Option

[image: Plan_Parvis_modifs_v2_2010-07-01]

_____
Confidentiel
image3.png
Plan Locaux SUNNIKAN Consulting
8 Parvis de Saint Maur 94100 Saint Maur des Fossés
PJ - 02/07/2010

Prise de courant
Prise RJ45 (Réseau et Téléphonie IP)
Prise téléphonique classique

-2 @ Ainstaller
~|[=][E) Présent

Climatiseur
[ Mur exterieur
=3 Cloison (ancienne)
= Cleon (évntt Bureau 7

—0 Fenétre ou mur vitré
£ Interrupteur
== Radiateur (1000 W)
f Extincteur

Goulotte electrique
@ Colonne electrique

Joint de diatr

Bureau 6 Rajouter Stores

e @'_'_%—'_' 5 ”—”\ /
I A

Déplacement de

O\ \ /O deux cloisons vitrées
=Y /O et de la porte

Déplacement d'une
cloison vitrée

Rajout d'une cloison
non vitrée

Bureau 1 ||





image1.png
Plan Locaux SUNNIKAN Consulting
8 Parvis de Saint Maur 94100 Saint Maur des Fossés
PJ - 11/06/2009

Prise de courant
Prise RJ45 (Réseau et Téléphonie IP)
Prise téléphonique classique
= [E] climatiseur

[ Mur exterieur

=5 Cloison (ancienne)

== Cloison (récente)

=0 Fenétre ou mur vitré

£ Interrupteur

= Radiateur (1000 W)

f Extincteur

Goulotte electrique
© Colonne electrique

—Qu?u QDTG—D?G 5 — Join de diatation
/ %
| Q -
R

2
< a
2]
Ri|R
TIT

. —

—
-
i ——————

|
|





image2.png
Plan Locaux SUNNIKAN Consulting
8 Parvis de Saint Maur 94100 Saint Maur des Fossés
PJ - 02/07/2010

Prise de courant
Prise RJ45 (Réseau et Téléphonie IP)
Prise téléphonique classique
Climatiseur

[ Mur exterieur

= Cloison (ancienne)

=3 Cloison (récente)

—0 Fenétre ou mur vitré

£ Interrupteur

= Radiateur (1000 W)

f Extincteur
Goulotte electrique \
@ Colonne electrique

-2 @ Ainstaller
~|[=][E) Présent

Bureau 7

Bureau 7 1/
4
—Qu—u @u—u—[u—u 5 ——— oint de dliat /7
i g
l Bureau 6
[ Déplacement
de la porte
@ RApY:

Déplacement d'une
cloison vitrée

Rajout d'une cloison
non vitrée

Bureau 1 ||





image4.png
9

SUANIKAN

NNNNNNNNNN




